**Betjening af kran/gravemaskine**

***Instruktion***

* Instruer om særlig risiko ved søgang
* Instruer om almindelig kranhåndtering
* Instruer om arbejdets art
* Vurder kranførerens kompetencer i forhold til arbejdets beskaffenhed
* Kommunikation mellem bro og kran/gravemaskine

***Ulykker og skader***

* Nedfaldende gods
* Sprungen wire, slæng, sjækler og kædestropper
* Klemskader, hovedskader ved svingning af maskine eller krog
* Svirpskader

***Sygdomme***

* Legemsbeskadigelse
* Nedsat hørelse
* Røgforgiftning
* Øjenskader fra sollys

***Forebyggelse***

* Brug kontrolleret og godkendt hejse- og løftegrej
* Afskærm maskinens arbejdsområde med kæde eller ræling
* Sikring af ergonomiske forhold i kabine
* Sikring af tilpas temperatur i kabine
* Hold så vidt muligt kabinen lukket for at undgå støj og røg gener

***Værnemidler***

* Solbriller

***Hjælpemidler***

* Aircondition i krankabine
* Solafskærmning i kabine

***Læs mere***